




装配式建筑评价申请表





报建编号                               

项目名称     新投·臻樾府            

申报单位  福州新投海新开发建设有限公司  （盖章）

主管部门  福州市长乐区住房和城乡建设局 

申报时间       年     月    日


填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。
2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。
3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。











	一、项目基本情况

	建筑类型
	 居住建筑    □公共建筑    □其他       （选项打☑，下同）

	申请评价阶段
	设计阶段预评价            ☑施工阶段评价

	项目名称
	新投·臻樾府

	项目所在地
	福州滨海新城漳江路东侧、湖文支路南侧、漳江支路西侧、金滨路北侧

	实施装配式建造情况
	装配式建筑
栋号
	结构类型
	建筑
面积
（m2）
	主体
结构Q1得分
	围护墙和内隔墙Q2
得分
	装修与设备管线Q3
得分
	技术
创新Q4得分
	单体
建筑
装配率（%）
	评价
等级

	
	1#
	装配式
混凝土

□装配式
钢结构

□装配式
木结构

□装配式
混合结构
	6634.52  
	32.4
	10
	0
	8
	50
	不评级

	
	2#
	
	7555.74  
	32.4
	10
	0
	8
	50
	不评级

	
	5#
	
	7500.47  
	32.3
	10
	0
	8
	50
	不评级

	
	12#
	
	6753.00
	32.3
	10
	0
	8
	50
	不评级

	
	13#
	
	6753.00
	32.3
	10
	0
	8
	50
	不评级

	
	15#
	
	6025.97  
	32.1
	10
	0
	8
	50
	不评级

	建设单位
	福州新投海新开发建设有限公司
	传真
	0591-38***646

	通讯地址
	福建省福州市长乐区漳港街道万新路99号新投商务中心20层
	邮编
	350204

	负责人
	韦达
	电话
	/
	手机
	1340****337

	联系人
	刘孙涛
	电话
	/
	手机
	1320****338

	代建单位
	无
	传真
	/

	通讯地址
	/
	邮编
	/

	负责人
	/
	电话
	/
	负责人
	/

	联系人
	/
	电话
	/
	联系人
	/

	设计单位
	福建西海岸建筑设计院有限公司
	传真
	/

	通讯地址
	福州鼓楼区道山路1号
	邮编
	/

	负责人
	陈国栋
	电话
	/
	手机
	1895****380

	联系人
	蒋敏敏
	电话
	/
	手机
	1369****761

	深化设计单位
	福建西海岸建筑设计院有限公司
	传真
	/

	通讯地址
	福州鼓楼区道山路1号
	邮编
	/

	负责人
	陈国栋
	电话
	/
	手机
	1895****380

	联系人
	蒋敏敏
	电话
	/
	手机
	1369****761

	施工单位
	福建省二建建设集团有限公司
	传真
	/

	通讯地址
	 福州市鼓楼区冶山路105号
	邮编
	/

	负责人
	姜松
	电话
	/
	手机
	1775****727

	联系人
	姜松
	电话
	/
	手机
	1775****727

	监理单位
	厦门基业衡信咨询有限公司
	传真
	/

	通讯地址
	厦门市南山路319号之七
	邮编
	/

	负责人
	谢灵裕
	电话
	/
	手机
	1508****098

	联系人
	谢灵裕
	电话
	/
	手机
	1508****098

	部品部件生产单位
	金强（福建）绿色人居集团有限公司
	传真
	/

	通讯地址
	福州市长乐区潭头镇金福路二刘村
	邮编
	/

	负责人
	陈星瑞
	电话
	/
	手机
	1332****350

	联系人
	陈星瑞
	电话
	/
	手机
	[bookmark: _GoBack]1332****50




	二、进度计划安排

	阶    段
	起止时间
	计划安排内容

	设计阶段
	2023年7月- 2023年8月
	施工图设计、深化设计

	建设准备阶段
	2023年9月- 2023年11月
	地基处理、桩基施工

	建设实施阶段
	2023年12月- 2025年12月
	主体结构施工

	竣工验收阶段
	2026年1月- 2026年3月
	竣工验收

	三、单位工程概况

	新投·臻樾府项目于2022年6月16日取得建设用地规划许可证，许可证编号：地字第350182202200025号。
[bookmark: _Hlk135036369][bookmark: _Hlk146632525][bookmark: _Hlk146641852][bookmark: _Hlk135036400]本项目总建筑面积为106070.59㎡，地上计容建筑面积为78821.13㎡。由13栋13~17层高层住宅、1栋配套用房及1层地下室组成。其中地上住宅建筑1#、2#、5#、12#、13#、15#为装配式建筑，装配式建造的计容建筑面积为41222.7㎡，占总计容建筑面积的比例为 41222.7/78821.13=52.30%。结构体系：1#、2#、5#为剪力墙结构，12#、13#、15#为框架-剪力墙结构。本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#预制构件为预制叠合板、预制凸窗盖板、预制楼梯。1#、2#、5#、12#、13#、15#装配率均为50.%，装配率均≥50%。
本项目于2026年3月20日完成并通过竣工验收。
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	四、评价内容简介

	1．主体结构应用情况
本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板；
1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算：
	楼栋
	预制构件水平投影总面积(㎡)
	建筑外轮廓总面积(㎡)
	预制部品部件的应用比例Q1c(%)
	装配率
评价分值

	1#楼
	5878.16
	7495.62
	78.4%
	28.4

	2#楼
	6616.86
	8443.75
	78.4%
	28.4

	5#楼
	6615.86
	8444.82
	78.3%
	28.3

	12#楼
	6015.38
	7680.10
	78.3%
	28.3

	13#楼
	6015.38
	7680.10
	78.3%
	28.3

	15#楼
	5224.96
	6687.69
	78.1%
	28.1



1.2装配式建筑设计标准化、模数化：
1.2.1、本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分；
1.3部品部件通用化得分计算：
1.3.1、本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼叠合板轮廓尺寸为3320×1555×60的预制叠合板个数为392；轮廓尺寸相同的预制构件个数均＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2分。
1.3.2、本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼预制楼梯轮廓尺寸为2880x1180x130，轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数为344个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数＞120，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2.0分；
综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为：
1#、2#楼为Q1=28.4+2+2= 32.4分        
5#、12#、13#楼为Q1=28.3+2+2= 32.3分
15#楼为Q1=28.1+2+2= 32.1分

	2． 围护墙和内隔墙应用情况
本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表：
	楼栋
	装配式内隔墙面积(㎡)
	内隔墙总面积(㎡)
	装配式内隔墙应用比例Q2c(%)
	装配率
评价分
Q2

	1#
	1533.37
	1938.31
	80.14
	10

	2#
	1722.32
	2147.53
	80.20
	10

	5#
	1701.60
	2125.82
	80.04
	10

	12#
	1866.37
	2289.01
	81.54
	10

	13#
	1866.37
	2289.01
	81.54
	10

	15#
	1669.35
	2056.95
	81.16
	10


本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼内隔墙非砌筑得分均为Q2=10分。

	3．装修和设备管线应用情况
全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。
   本项目未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。

	4．技术创新应用情况
4.1、本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得2分；在施工阶段提供：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分；
4.2、本项目生产施工过程采用可追溯管理系统，得分2分；
本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼技术创新应用总得分均为Q4=6+2=8分，不低于5分的要求。

	五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍）

	福州新投海新开发建设有限公司成立于2022年03月07日，注册地位于福建省福州市长乐区漳港街道万新路99号新投商务中心20层，法定代表人为陈福。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）






	六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人）

	姓   名
	职   务
	职   称
	承担主要工作

	韦  达
	建设单位项目负责人
	/
	项目负责人

	董晨耕
	设计单位项目负责人
	高级工程师
	施工图设计项目负责人

	陈国栋
	设计单位专业负责人
	高级工程师
	装配式深化设计负责人

	周  莺
	工程总承包单位项目负责人
	高级工程师
	工程负责人

	谢灵裕
	监理单位项目负责人
	高级工程师
	总监理工程师

	姜  松
	施工单位项目经理
	工程师
	项目负责人

	赵承钧
	施工单位项目技术负责人
	高级工程师
	项目技术负责人

	陈星瑞
	预制构件供应方项目负责人
	工程师
	预制构件供应负责人

	
	
	
	

	
	
	
	

	



 


	七、项目综合效益分析

	本项目采用装配式混凝土结构，大部分混凝土构件采用工厂规格化生产后现场吊装拼接，施工速度快，绿色环保。
本项目装配式内隔墙采用ALC墙板，ALC 板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。
本项目还通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。


	八、申报单位意见

	本项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑施工阶段评价为装配式建筑。




福州新投海新开发建设有限公司（盖章）
                                                      2026年 7月  日


	九、专家组意见

	
（1） 该项目1#、2#、5#、12#、13#、15#楼实施装配式建造，装配式建筑计容面积为41225.45m2，占比项目总计容建筑面积比例为52.30%，大于项目总计容建筑面积的50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35018220211213P025）及《福州市长乐区人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）的通知》（长政综[2019]221号）的相关要求。
（2） 该项目装配式建筑设计相关资料完整，各评价单体主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新等评分项均满足最低分值要求，单体装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，施工过程按照设计阶段预评价意见实施。
同意新投·臻樾府1#楼、2#楼、5#楼、12#楼、13#楼、15#楼施工阶段评价为装配式建筑。

专家名单：
曾庆友   福建建工集团有限责任公司福州分公司   教授级高工
张书锋   中建海峡建设发展有限公司             正高级工程师
洪 志    嘉博联合设计股份有限公司             高级工程师

2026年7月7日




	十、设区市住房城乡建设主管部门意见

	















（盖章）
                                                             年   月   日
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