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1.中节能（福州）环保能源有限公司
时间：2026年下半年至2027年上半年
项目：废气中锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）；汞及其化合物；氯化氢；镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）；二噁英。
测点：1#、2#焚烧炉废气排放口
频次：1次/季度，二噁英1次/年（2027年上半年）

2.福州恒友水务有限公司
时间：2026年下半年至2027年上半年
项目：废水中烷基汞
测点：污水处理设施出口
频次：1次/季度

3.长乐亚新污水处理有限公司
时间：2026年第三季度、2027年第二季度
项目：废水中烷基汞
测点：污水处理设施进出口
频次：1次/年



2026年下半年至2027年上半年重点污染源监督性监测部分项目委托监测项目清单
	企业名称
	监测指标
	监测方法标准
	监测点位
	监测频次
	样品数（年）

	中节能（福州）环保能源有限公司
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657—2013）
	1#、2#焚烧炉废气排放口
	1次/季度
	2×3×4

	
	汞及其化合物
	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（HJ 543-2009）
	
	
	2×3×4

	
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/ T 27-1999）
	
	
	2×3×4

	
	
	固定污染源废气 氯化氢的测定 硫酸银容量法（HJ 548-2016）
	
	
	

	
	
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016）
	
	
	

	
	
	固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅里叶变换红外光谱法（HJ 1330-2023）
	
	
	

	
	镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）
	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657—2013）
	
	
	2×3×4

	
	二噁英
	空气和废气  二噁英类的测定　同位素稀释-高分辨气相色谱-高分辨质谱法（HJ 77.2-2025）
	
	1次/年（2027年上半年）
	2×3×1

	福州恒友水务有限公司
	烷基汞
	水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93）
	出水口
	1次/季度
	1×3×4

	
	
	水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法（GB/T 14204-93）
	
	
	

	
	
	水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法（HJ 1268-2022）
	
	
	

	长乐亚新污水处理有限公司
	烷基汞
	水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93）
	进水口
出水口
	1次/年（2026年第三季度、2027年第二季度）
	1×4×2

	
	
	水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法（GB/T 14204-93）
	
	
	

	
	
	水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法（HJ 1268-2022）
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