
福州滨海新城百楼路、新厝路、门楼东路、百户支路沿线相关控规若干地块及道路（滨海新城核心区北部组团控规、滨海新城核心区控规）动态维护的主要内容

本项目位于漳港街道，涉及福州滨海新城核心区北部及核心区组团，350182-29-F、G、H、I、J基本单元，总面积12.04公顷（约180.55亩）。

1.道路调整。按照《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）调整道路红线宽度并配合土地报批工作，规划保留原规划道路等级，优化规划道路线型，调整后新厝路（东段）道路宽度为50米，百楼路（东段）道路宽度为45米，门楼东路、百户支路（东段）道路宽度为20米。
2.用地调整。（1）河道、绿地根据原规划宽度延续，依据调整后的道路线位相应调整。（2）调出的原道路用地与邻近用地合并，用地性质及指标按邻近用地落实，后续需同时批供，指标满足省、市城市规划管理技术规定及园林绿化管理条例。（3）①门楼东路调整后规划公园绿地面积增加325平方米；②百户支路调整后规划中小学用地面积增加243平方米，城市道路用地面积减少243平方米；③新厝路调整后规划体育用地增加141平方米，文化用地面积增加139平方米，公园绿地用地面积增加330平方米，商住用地面积增加252平方米，行政办公用地面积增加169平方米，二类住宅用地面积增加227平方米，陆地水域面积增加41平方米；④百楼路调整后商住用地面积减少116平方米，公园绿地用地面积增加1665平方米；商业用地面积增加311平方米；商业用地面积增加488平方米；防护绿地用地面积增加357平方米；科研用地面积增加414平方米，陆地水域面积增加179平方米。

3.市政配套。给排水、电力通信等市政管线根据调整后道路路网相应调整布局，并随市政道路同步建设。

附图：土地利用规划图
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