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福建省装配式市政工程评价申请表









报建编号         3501821807090203                                  



[bookmark: OLE_LINK1]项目名称  福州滨海新城壶井路(S201~沙尾路)道路工程(第二标段) 



申报单位    福州新区开发投资集团有限公司  （盖章）



联系人及联系电话   周元锦   13276087721   

主管部门  福州市长乐区住房和城乡建设局  



申报时间   20   年  月  日







填写说明


1 ．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以 A4 纸打印，一 式四份。
2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证（或先行开工报告） 的“工程名称”应一致。
3 ．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未 确定的填写“未确定”。








	一、项目基本情况

	专业类型
	☑道路    □桥梁    □管廊    □综合（选项打  ，下同）

	评价依据
	☑《福建省装配式市政工程评价标准》（DBJ/T 13-453-2024） □其他                 

	申请评价阶段
	☑设计阶段预评价            □施工阶段评价

	项目名称
	福州滨海新城壶井路(S201~沙尾路)道路工程(第二标段)

	项目所在地
	福州滨海新城

	工程造价
	58243100元

	实 施 装 配 式 建 造 情 况
	装配式道路工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	道路工程
	创新项
	
	

	
	壶井路
	5824.31万元
	90分
	1分
	91%
	AAA

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	装配式桥梁工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	桥梁工程
	创新项
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	











	实施装配式建造情况
	装配式管廊工程

	
	单位（子单位） 工程名称
	单位（子单
位）工程造
价
	装配式评价计分情况
	单位（子单 位）工程装 配率（%）
	评价 等级

	
	
	
	管廊工程
	创新项
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	装配式综合市政工程

	
	项目名称
	综合市政工程
装配率（%）
	评价 等级

	
	/
	
	

	
	说明：综合市政工程装配率计算应包括本工程中所有单位（子单位）工程。

	建设单位
	福州新区开发投资集团有限公司
	通讯地址
	福州市长乐区福州滨海新城万新路99号

	项目负责人
	周元锦
	电话
	13276087721

	联系人
	周元锦
	电话
	13276087721

	代建单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	设计单位
	福州市规划设计研究院集团有限公司
	通讯地址
	福州市闽侯县高新大道1号

	项目负责人
	阳琴
	电话
	13860672008

	联系人
	阳琴
	电话
	13860672008












	深化设计单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	施工单位
	中建海峡建设发展有限公司
	通讯地址
	福州市马尾区中建海峡商务广场A座

	项目负责人
	吴奕霖
	电话
	13950090510

	联系人
	万明帅
	电话
	13067316301

	监理单位
	首盛国际工程咨询集团有限公司
	通讯地址
	四川省成都市成华区一环路东二段126号1栋3楼301室

	项目负责人
	方少辉
	电话
	13600830625

	联系人
	方少辉
	电话
	13600830625

	部品部件 生产单位
	/
	通讯地址
	/

	项目负责人
	/
	电话
	/

	联系人
	/
	电话
	/

	二、项目主要参建人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、 施工、监理、咨询单位技术负责人等）

	姓名
	单位
	职务
	职称
	承担主要工作

	周元锦
	福州新区开发投资集团有限公司
	项目负责人
	工程师
	项目管理

	阳琴
	福州市规划设计研究院集团有限公司
	项目负责人
	高工
	项目设计总体负责

	方少辉
	首盛国际工程咨询集团有限公司
	项目总监
	工程师
	现场监理服务

	吴奕霖
	中建海峡建设发展有限公司
	项目经理
	工程师
	现场施工管理

	/
	/
	/
	/
	/





	三、单位（子单位）工程概况

	福州滨海新城壶井路(S201~沙尾路）道路工程（第二标段）：长约978m，红线宽40-51.5m，其中，设计起点至漳江路段道路等级为城市主干路，设计车速50km/h，漳江路至砥砺路段道路等级为城市次干路，设计车速40km/h。
工程设计内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、交通安全设施及绿化工程等。道路建设总长度约978米，工程总造价约5824.3100万元。

	四、评价内容简介

	1．道路工程应用情况
（1）本项目道路工程预制构件的应用比例计算结果如下
	单位工程
	评价项
	应用量
	总计量
	应用比例%
	得分

	福州滨海新城壶井路(S201~沙尾路）道路工程（第二标段）
	各类检查井采用预制构件
	430个
	430个
	100%
	40

	
	路缘石采用预制构件
	[bookmark: OLE_LINK2]16.649km
	16.649km
	100%
	30

	
	雨水口采用预制构件
	120个
	120个
	100%
	15

	
	人行道板采用预制构件
	8814㎡
	10270㎡
	85.82%
	5



2)创新项应用情况
1)项目组织方式采用工程总承包模式得1分。
本项目技术创新应用总得分为：1分

根据《福建省装配式市政工程评价标准》（DBJ/T 13-453-2024）要求，本项目道路工程装配率计算如下：
40+30+15+5+1=91分









	2 ．桥梁工程应用情况（含创新项）
/








	3 ．管廊工程应用情况（含创新项）
/








	4 ．其他补充情况
/








	五、申报单位意见

	
本项目自评可满足《福建省住房和城乡建设厅关于做好装配式市政评价管理工作的通知》（闽建筑函(2024)47号）、《福建省装配式市政工程评价标准》(DBJ/T13-453-2024)关于装配式市政工程的要求，申请设计阶段预认定为装配式道路工程。










（盖章）

年    月    日



	六、专家组意见

	


本工程装配式设计相关资料基本完整，按照《福建省住房和城乡建设厅关于做好装配式市政评价管理工作的通知》（闽建筑函(2024)47号）的相关规定，根据《福建省装配式市政工程评价标准》DBJ/T13-453-2024，装配率为91%，同意该项目道路工程设计阶段预评价为AAA级装配式道路工程。
	姓名
	单位
	职称
	签名

	郑守铭
	福州城建设计研究院有限公司
	正高
	

	吕胜利
	金强（福建）绿色人居集团有限公司
	高工
	

	张建阳
	福建省建科院施工图审查有限公司
	高工
	































	七、评价管理机构意见

	






见附件






（盖章）

年    月    日


[bookmark: _GoBack]

