
福州滨海新城核心区北部组团控规350182-29-D、I基本单元若干地块及周边道路规划调整主要内容

本项目位于福州滨海新城核心区北部组团350182-29分区单元D、I基本单元，北至南洋北河、西至华山路（现状文松路）、南至门楼支路、东至漳江路，总面积20.32公顷（约304.8亩）。
1、用地调整。落实最新城际铁路F2线位，并根据《长乐区河道岸线和生态保护蓝线规划》，梳理规划文朱河河道线形走向，将文朱河两侧绿地宽度调整至15米，其中含5米宽水工设施用地，用地面积1767平方米；结合周边道路设计，优化门楼东路、门楼支路、新楼路、数港路等线形、断面，及确定竖向高程；将29-D-13、29-D-12、29-I-09地块（二类住宅用地）部分用地、29-I-06地块（公园绿地）部分用地、29-D-16地块（服务设施用地）、以及部分城市道路用地调整为一类工业用地。

2、指标调整。调整后，29-D-13、12、29-1-09地块，一类工业用地(M1/100101)，用地面积22892平方米、29349平方米和24554平方米，容积率1.1-3.0，建筑密度≥40%，建筑系数≥40%，绿地率10%-20%，建筑限高48米;其他地块控制指标结合规划要求优化设置，绿地率同时满足《福州园林绿化管理条例》相关要求，建筑限高符合机场净空保护要求及民航安监局要求。

3.规划还对道路、市政管线等内容作了相应优化调整。

附图：土地利用规划图
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