
福州滨海新城临空经济区核心区中部组团控规龙涎路、鹏兴路及文鹤河周边地块（含福州临空经济区文松快速路以西、长鹏路两侧控规若干地块）规划调整主要内容

本项目位于福州滨海新城临空经济区核心区中部组团控规（含福州临空经济区文松快速路以西、长鹏路两侧控规），东至文鹤河及已出让的福翔小区、福米科技，西至旧池村，南至成功路，北至湖顺路。用地面积106.62公顷（约1599亩）。    
道路调整。①根据上位及相关规划，将原规划文松路调整至16-A-05地块西北侧；②原文松路局部段线位调整为龙涎路，规划为次干道，道路宽度为35米；③取消鹏兴路（龙涎路-龙翔路），保留已建桥梁（含部分道路）。    

用地调整。调整后，①龙涎路两侧公园绿地、防护绿地，以及道路宽度调整后的剩余用地并入路侧地块；②商业地块调整至鹏旺路北侧的21-C-10地块；③范围内城市绿线及结构性绿地在保障功能不降低、规模不减少的前提下，进行细化落位，保持绿线的系统性和连通性，文鹤河的河道蓝线在原规划基础平面上进行平移、顺接优化调整，河道宽度及河岸生态保护蓝线宽度不变。

3、指标调整。二类工业用地（M2/100102）：21-C-05、12地块，用地面积399294平方米和16451平方米，容积率1.1-3.0，建筑密度40%-50%，绿地率10%-20%，建筑系数≥40%，建筑限高40米；16-A-05地块，用地面积252172平方米，容积率1.25-3.0，建筑密度40%-60%，绿地率10%-20%，建筑系数≥40%，建筑限高24米；二类居住用地（R2/070102）,21-C-16_1地块，用地面积9141平方米，容积率≤1.8，建筑密度≤23%，绿地率≥35%，建筑限高40米；商业商务用地（B1B2/0901+0902）:21-C-27_1地块，5450平方米，容积率≤1.8，建筑密度≤35%。绿地率≥30%，建筑限高40米；公园绿地面积调整至286506平方米；河流水面面积调整至4707平方米；城镇村道路面积调整至59446平方米。绿地率同时满足《福州市园林绿化管理条例》及省市关于绿地率控制的相关要求，建筑限高应符合机场净空保护要求及民航安监局要求。
附图：土地利用规划图
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